Формуляр с информацией режима S

* Реализовать отображение информацию режима S о введенной экипажем высоте, скорости, курсе, вертикальной скорости в формуляре сопровождения ВС.
* Реализовать возможность включения/выключения отображения каждого параметра информации режима S в формуляре сопровождения, через настройку формуляра сопровождения. Предусмотреть возможность переключения отображения скорости (приборная/число М). Автоматически отображать приборную скорость ниже эшелона 250 независимо от выбранных настройках. ??????
* Отображать в активном формуляре сопровождения ВС в 22 или 23 поле информацию режима S о введенной экипажем высоте, скорости, курсе, вертикальной скорости. ( F150 / 270kt / 020 / 25fm)
* Реализовать возможность оперативного просмотра информации режима S для всех формуляров через горячую клавишу. При этом информация о введённой экипажем высоте должна заменять Нзад и иметь префикс «S». Информация о скорости, курсе и вертикальной скорости также должна заменять расчетные значения в формуляре. Информация должна быть активна при удержании горячей клавиши.
* Реализовать сигнализацию поля Нзад при несовпадении значений с введенной экипажем высотой. *Либо сигнализацию соответствующих полей при несовпадении значений с настраиваемой дельтой (таймаутом)*